招标文件

一、项目名称：

东莞理工学院城市学院摄像器材采购

二、商务条件：

|  |  |
| --- | --- |
| 需求名称 | 需求说明 |
| ★资格标准 | 投标商要求：  ○投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织(具有相关经营范围)，注册资金在50万元以上，提供投标人营业执照复印件加盖公章；  ○投标人必须是在中华人民共和国注册的企业或非广东省的企业必须在广东省设有售后服务点[以服务点的营业执照或租赁合同（承租方为投标人，租赁有效截止期应在2018年12月31日）为准]。  （注）:如投标单位提供的证件不真实或提供假证，其投标将是无效投标。 |
| ★质保期 | ○如厂家对货物提供质保的，按照厂家的质保期限，如厂家不提供质保服务的，卖方对货物提供3年的免费质保期；质保期的起始计算日期为货物通过验收交付使用日。质保期内供货商进行质量“三包”。 |
| ★供货期 | 合同签订后，2周之内交付。 |
| ★报价 | ○投标人必须严格按本产品需求明细设备清单内容技术要求和数量报价。  ○报价包含（人民币报价）  ○招标范围内的所有货物。  ○货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。  ○安装费及质保期内的保修费。  ○应纳的税金，验收前开具全额增值税专用发票。 |
| ★售后服务及质量保证 | ○供应商提供完善的售后服务计划，货物验收合格后3年免费保修服务。保修期内，投标人负责对其提供的货物进行维修，不再向用户收取费用。所有货物故障响应，要在4小时内到达现场进行维修。  ○投标人在投标文件的技术方、配置方案，应达到或超过招标文件中的有关技术和数量要求。投标人应注意到招标文件中的有关技术指标要求是最低限度。技术规格参数和功能有任何负偏离的将导致废标。供应商在投标时必须明确做出以上承诺，否则视为废标，我方不予选择。  ○投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为全新货物。 |
| ★付款方式和条件 | ○采用银行转账方式  ○设备到达现场确认验收后的数量支付相应货款；  ○验收合格后，支付合同总款的95%；  ○3年质保期满后，15个工作日内支付合同总款的5%。 |
| 合同条款 | ○报价人实质响应合同各条款。 |
| 其他 | 如投标人提供虚假材料谋取中标的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，以及与其他的投标人恶意串通的等等，本院将严肃处理，并保留追究其责任的权利。 |

1、投标方需将报价文件分为两部分，一部分为报价函，另一部份为具体品牌型号及技术参数。

2、营业执照和税务登记证的副本原件及复印件、组织机构代码证复印件，最近一次年检证明，公司注册资本金不低于50万。

3、以上资料需加盖单位公章，并用文件袋封装密封，在封面注明单位名称、联系人及电话。

**三、设备清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号与规格** | **主要性能指标** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 高清储存卡摄像机 | SONY 、松下 | 1. ★成像器件 ≥3片 全高清1/2.8英寸“Exmor”CMOS成像器 2. 成像器件总像素 ≥241万像素 3. ★镜头≥22倍光学变焦，40倍清晰影像变焦 4. 内置滤光镜：关闭:Clear，1:1/4ND，2:1/16ND，3:1/64ND 5. 最低照度：50i : 1.2lux (1/30快门速度, 光圈/增益自动) ；50i : 0.4lux (1/30快门速度,光圈自动,增益 30dB) 6. 快门速度：1/4秒 - 1/10,000秒 7. 焦距：f=4.1 - 86.0 mm 相当于35mm镜头上的f=35.2 - 705 mm (4:3) 相当于35mm镜头上的f=28.8 - 576 mm (16:9) 8. 光圈：F1.6 - F11自动/手动可选 9. 对焦：AF/MF可选，10 mm 到∞(广角端), 800 mm 到∞(远端) 10. ★内置LED摄影灯，1.0m / 约200 lx，0.5m / 约800lx 11. 具有Wi-Fi文件传输和遥控功能 12. 内置单指向性立体声电容式话筒 13. ★AVCHD & DV 格式记录 14. ★须提供原厂售后服务证明函 | 2 |  |  |
| 2 | 高清储存卡摄像机 | SONY 、松下 | 1. ★成像器件 ≥ 1.0 英寸 Exmor R CMOS 成像器 2. 有效像素(万) 约1420万像素（16:9） 约1060万像素（4:3） 3. ★镜头≥12倍光学变焦，24倍清晰影像变焦，可扩展到48倍清晰影像变焦 4. 29 mm 广角镜头 5. 内置滤光镜：关闭:Clear，1:1/4ND，2:1/16ND，3:1/64ND 6. 最低照度：1.7 lux 7. 快门速度：1/6秒 - 1/10,000秒 8. F = 9.3 - 111.6 mm   相当于 35 mm 镜头的 f = 29.0 - 348.0 mm (16:9)  相当于 35 mm 镜头的 f = 35.5 - 426.0 mm (4:3)   1. 光圈：F2.8 - F4.5自动/手动可选 2. 对焦：AF/MF可选，10 mm 到∞(广角端), 1000 mm 到∞(远端) 3. ★内置LED摄影灯，1.0m / 约200 lx，0.5m / 约800lx 4. 内置单指向性立体声电容式话筒 5. 具有Wi-Fi文件传输和遥控功能 6. ★50Mbps XAVC S、AVCHD、 DV 格式记录 7. 兼容记忆棒 Pro Duo(TM) 和 SD/SDHC/SDXC (x1) SD/SDHC/SDXC (x1) 8. ★须提供原厂售后服务证明函 | 2 |  |  |
| 3 | 高清储存卡摄像机 | SONY HXR-MC2500 | 1. ★成像器件 ≥1/4 英寸 Exmor R CMOS 成像器 2. ★镜头≥12 倍光学变焦，24 倍清晰影像变焦，200 倍数字变焦，伺服/手动 3. 内置滤光镜：关闭:Clear，1:1/4ND，2:1/16ND，3:1/64ND 4. 最低照度：1.4lux (MAN 设置： SS 1/25 秒，Iris F1.8，增益 33dB）；0.7lux (MAN 设置： SS 1/12 秒，Iris F1.8，增益 33dB） 5. 快门速度：1/6秒 - 1/10,000秒 6. f = 2.9-34.8mm   相当于在 35 mm 镜头上 f = 26.8 至 321.6mm (16:9)  相当于在 35 mm 镜头上 f = 32.8 至 393.6mm (4:3)   1. 光圈：F1.8 - F3.4自动/手动可选 2. 对焦：AF/MF可选，10 mm 到∞(广角端), 800 mm 到∞(远端) 3. 内置单指向性立体声电容式话筒 4. 内置32GB 存储卡 5. ★AVCHD、 DV 格式记录 6. 兼容 Memory Stick Pro Duo™ 和 SD/SDHC/SDXC 7. ★须提供原厂售后服务证明函 | 4 |  |  |
| 4 | XQD储存卡 | SONY:XQD 64G | 64G 高速XQD存储卡，125MB/S | 4 |  |  |
| 5 | SD储存卡 | SF-64UX2 64G高速SD卡 | 64G高速SD卡，94MB/S | 4 |  |  |
| 6 | 三角架 | 利拍 TH-650 | 承重≥3公斤  俯仰角度：+90° / -70°  环境气温：-20°C to +60°C  摄像机托板 快速释放型托板  高 度：70到151厘米 | 4 |  |  |
| 7 | 电池 | 方向博睿 GS-248 | 6.6Ah/48Wh  能和以上摄像机配套使用 | 4 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | |

四、报价文件递交时间、地点

时间：2016年05月 9 日17：00前

地点：东莞理工学院城市学院行政楼315房

联系人： 陈老师、徐老师

联系电话：0769-23382660、23382668

　　 　　 东莞理工学院城市学院

2016年04月29日