**东莞理工学院城市学院**

**招**

**标**

**文**

**件**

**项目编号：DGUT-CY-2016071002**

**项目名称：多媒体设备采购项目**

**东莞理工学院城市学院**

 **二Ｏ一六年七月**

**目 录**

[采购公告 3](#_Toc245714876)

[采购邀请函 4-6](#_Toc245714877)

[附件： 7-19](#_Toc245714878)

**采购公告**

经批准，现就东莞理工学院城市学院创艺设计学院多媒体设备采购项目（采购编号DGUT-CY-2016071002）进行公开招标，欢迎欢迎具有相关经营范围资质和能力的国内供应商参加本次采购。

1. 索取采购文件时间：2016年7月18 日至 7 月25 日（节假日除外），上午9：00至11：30，下午3：00至5：00。
2. 索取文件地点：东莞理工学院城市学院行政楼 315房 。
3. 索取文件时应提供以下资料：

 （一）投标人的条件：

1、在中华人民共和国境内注册并具有相关项目内容的经营范围。

2、投标人参加政府采购活动近三年没有违法记录，并遵守政府采购法律、法规。

 (二) 提供资料

1、营业执照副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

2、税务登记证副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

3、有效授权委托书原件。

4、代表人身份证复印件及授权人身份证复印件。

5、提供软件开发单位或代理单位资格文件。

四、接受投标文件及标投时间、地点

* 1. 接受投标文件时间：2016年 7月 28日下午5：30分之前；地点：东莞理工学院城市学院315房；
	2. 计划开标时间：另行通知；地点：东莞理工学院城市学院315房；
	3. 开标时，供应商必须有法定代表人或其委托代理人参加（应提供授权委托书原件）。

五、联系电话：0769-23382660 23382668 联 系 人：陈老师 徐老师

特此公告

东莞理工学院城市学院

2016年7月10 日

# 采购邀请函

各有关供应商：

经批准，现就东莞理工学院城市学院创艺设计学院多媒体设备采购项目（采购编号DGUT-CY-2016071002）进行公开招标，欢迎欢迎具有相关经营范围资质和能力的国内供应商参加本次采购。

一、采购货物及要求详细见用户需求。

1. 报名时间：2016年 7 月18日至 7月25日（节假日除外）。报名地点：东莞理工学院城市学院行政楼315室。
2. 索取文件时应提供以下资料：

 （一）投标人的条件：

1、在中华人民共和国境内注册并具有相关项目内容的经营范围。

2、投标人参加政府采购活动近三年没有违法记录，并遵守政府采购法律、法规。

 (二) 提供资料

1、营业执照副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

2、税务登记证副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

3、有效授权委托书原件。

4、代表人身份证复印件及授权人身份证复印件。

四、接受投标文件及标投时间、地点

* 1. 接受投标文件时间：2016年7 月28 日下午5：30分之前；地点：东莞理工学院城市学院行政楼315室；
	2. 开标时间：另行通知；地点：东莞理工学院城市学院行政楼315室；
	3. 开标时，供应商必须有法定代表人或其委托代理人参加（应提供授权委托书原件）。

五、联系电话：0769-23382660 23382668 联 系 人：陈老师 徐老师

六、注意事项

1. **本次采购，供应商进行一次性报价。**
2. 从签定合同之日起，成交供应商必须**在20天内**按照采购要求、/货物进行交货。
3. 货物要求
	1. 所有货物均需上门交货、安装、施工、调试，含一切必需辅材。均需提供包修、包退、包换等售后服务。
	2. 所有货物都必须全新、原装。符合国家质量检测标准或具有国家出口商品检测合格证明。
	3. 每件货物包装箱内附一份详细清单及质量合格证。
4. 报价要求
	1. 报价应包括：
		1. 设备材料购置费（含一切必需辅材）；
		2. 安装、施工、调试、运输费；
		3. 售后服务费。
	2. 以上报价为交钥匙价，含一切税费，以人民币为报价和结算货币。确定成交供应商后，成交供应商不得以任何理由追加材料和辅材等费用。
	3. 开出的所有票据（**增值税专用发票**）应与成交供应商的名称一致。
	4. 若报价合计与明细不符，以合计为准，小写与大写存在差异，以大写为准。（如供应商不接受此规定，视为放弃本次谈判）。
	5. 供应商报价文件中只能有一个报价，超过一个报价其报价文件无效。

七、投标文件

1. 供应商应提供以下投标文件正本一份和副本二份。正、副本内容完全一致，一旦正本与副本有差异，以正本为准。一份正本与二份副本必须密封包装，缺少份数的报价文件无效。
2. 投标文件包括以下内容：
	* 1. 投标承诺书；
		2. 报价总表（只报总价，不报品目详细价）；
		3. 货物交货期及安装；
		4. 售后服务措施及承诺；
		5. 从业人员及技术人员状况；
		6. 资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、软件开发单位或代理单位资格文件、经营业绩等；
		7. 其它优惠条件或需说明的其他内容。
3. 投标文件必须是书面打印并装订成册，并保证不会出现掉页漏页现象，正本每页必须盖有法定代表人或委托代理人签字和法人单位公章，副本盖骑缝章，否则一切不良后果由供应商负责。电报、电话、传真、电子文档形式的投标文件概不接受。投标文件必须在规定的时间前送至谈判地点交东莞理工学院城市学院行政楼315室签收，迟到者拒收。供应商递交谈判文件后，不得撤回谈判文件。提交的投标文件必须按要求密封好，否则拒收，并取消资格。

八、评标

（一） 本次招标，在满足技术参数前提下采用最低报价法评标。

（二）确定成交供应商后三个工作日内由东莞理工学院城市学院采购中心发出《中标通知书》。

九、合同的签订和履行

（一）成交供应商不得将成交项目转让他人，也不得将成交项目肢解后转让他人。

（二）收到成交通知书后，成交供应商与使用方按通知要求签订合同。合同签订的依据为谈判文件、报价文件、谈判记录及补充说明等。

1. 合同签订后，供需双方应严格按合同履行。由使用方验收。

**十：付款方式**

 **货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，凭全额增值税(专用)发票向中标供应商支付合同总价的95%，余款待三年质保期满后再支付。**

# 附件：

1. 用户需求书
2. 投标文件格式

1、投标承诺书

2、商务技术条款偏离表

3、报价总表

4、货物明细表

5、售后服务措施和承诺

6、从业人员及其技术资格一览表

7、其它资格证明材料

三、合同格式（供参考）

1. **用户需求书**

**1、办公设备配置一览表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌型号** | **性能及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 路由器 |  | 智能双频无线路由器穿墙王 别墅千兆光纤WiFi ：1、最高传输速率：867Mbps2、网络接口：1个10/100Mbps WAN口；4个10/100Mbps LAN口；　　3、天线数量：5根　　4、天线增益：5dbi5、WDS功能：支持WDS无线桥接 | 台 | 15 |  |  |
| 2 | 投影仪 |  | **商务投影机**一、**光学参数**1、投影技术：3LCD　　2、投影亮度：4000流明，3、标准分辨率：1280×800 (超出此分辨率的输入信号将转为1,280×800像素)　　4、投影对比度：12000:15、[灯泡寿命(小时)](http://product.yesky.com/shuyu/projector/262/33365762.shtml)：普通模式为5,000小时/节能模式为7,000小时；　　6、灯泡功率：240W；二**、投影参数**1、[投影镜头](http://product.yesky.com/shuyu/projector/318/35389818.shtml)：手动对焦；　　2、[变焦比](http://product.yesky.com/shuyu/projector/326/35389826.shtml)：1.6X；3、[光圈范围](http://product.yesky.com/shuyu/projector/332/35389832.shtml)：F 1.60–1.90；　4、[投影比](http://product.yesky.com/shuyu/projector/343/35389843.shtml)：1.18–1.90:1；5、[实际焦距](http://product.yesky.com/shuyu/projector/427/33365927.shtml)：f 15.31–26.24 mm；6、[投影画面尺寸](http://product.yesky.com/shuyu/projector/272/33365772.shtml)：0.76–7.62 m (30–300英寸)；7、[屏幕宽高比例](http://product.yesky.com/shuyu/projector/150/33357650.shtml)：16:10；8、[梯形调整功能](http://product.yesky.com/shuyu/projector/290/33365790.shtml)：垂直: ±40°(快捷设置：±30°)(WXGA输入时的最大值),水平: ±30°(快捷设置：±20°)(WXGA输入时的最大值)三、3年保修，全国联保，享受三包服务 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 投影幕 |  | 1、120寸电动幕比例16：9，投影面积2650×1490mm，2、可选配手动控制，无线遥控装置，操作灵活；3、保修伍年，人为除外,终身服务。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 会议扩音功放设备 |  | NORTH WOLF/北道狼家用学校KTV音响套装会议系统设备专业功放配套。设备包括:　　　　　　　　　　　　　　　1、一对12寸黑色380w音箱；2、麦克风/套：无线一拖四会议麦克风；3、一台功率放大器。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 多功能移动小型工作站 | 苹果MacBook | 1、CPU：英特尔酷睿M7系列处理器主频：1.3GHz；2、核心数/线程：双核心/四线程3、内存容量：8GB（8GB×1）4、硬盘容量：512GB5、屏幕尺寸：12.0英寸6、屏幕分辨率：2304×14407、保修年限：3年保修 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |

**2、教学设备配置一览表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌型号** | **性能及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 路由器 |  | 智能双频无线路由器穿墙王 别墅千兆光纤WiFi ：1、最高传输速率：867Mbps2、网络接口：1个10/100Mbps WAN口；4个10/100Mbps LAN口；3、天线数量：5根4、天线增益：5dbi5、WDS功能：支持WDS无线桥接 | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 多功能中控讲台 | 定做 | 钢木结构；规格：长1200mm,宽800mm,高700mm, | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 投影仪 |  | **商务投影机**一、**光学参数**1、投影技术：3LCD2、投影亮度：4000流明，3、标准分辨率：1280×800 (超出此分辨率的输入信号将转为1,280×800像素)4、投影对比度：12000:15、[灯泡寿命(小时)](http://product.yesky.com/shuyu/projector/262/33365762.shtml)：普通模式为5,000小时/节能模式为7,000小时；6、灯泡功率：240W；二**、投影参数**1、[投影镜头](http://product.yesky.com/shuyu/projector/318/35389818.shtml)：手动对焦；2、[变焦比](http://product.yesky.com/shuyu/projector/326/35389826.shtml)：1.6X；3、[光圈范围](http://product.yesky.com/shuyu/projector/332/35389832.shtml)：F 1.60–1.90；4、[投影比](http://product.yesky.com/shuyu/projector/343/35389843.shtml)：1.18–1.90:1；5、[实际焦距](http://product.yesky.com/shuyu/projector/427/33365927.shtml)：f 15.31–26.24 mm；6、[投影画面尺寸](http://product.yesky.com/shuyu/projector/272/33365772.shtml)：0.76–7.62 m (30–300英寸)；7、[屏幕宽高比例](http://product.yesky.com/shuyu/projector/150/33357650.shtml)：16:10；8、[梯形调整功能](http://product.yesky.com/shuyu/projector/290/33365790.shtml)：垂直: ±40°(快捷设置：±30°)(WXGA输入时的最大值),水平: ±30°(快捷设置：±20°)(WXGA输入时的最大值)三、3年保修，全国联保，享受三包服务 | 台 | 11 |  |  |
| 4 | 投影幕 |  | 1、120寸电动幕比例16：9，投影面积2650×1490mm，2、可选配手动控制，无线遥控装置，操作灵活；3、保修伍年，人为除外,终身服务。 | 台 | 11 |  |  |
| 5 | 多功能移动小型工作站 | 苹果MacBook | 1、CPU：英特尔酷睿M7系列，处理器主频：1.3GHz；2、核心数/线程：双核心/四线程3、内存容量：8GB（8GB×1）4、硬盘容量：512GB5、屏幕尺寸：12.0英寸6、屏幕分辨率：2304×14407、保修年限：3年保修 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 移动绘图板 | 苹果iPad Pro | 1、尺寸：12.9英寸;2、分辨率：2732x20483、苹果 A9X主频：2.26GHz;[双核心](http://detail.zol.com.cn/tablepc/p23658/)4、系统内存：[4GB](http://detail.zol.com.cn/tablepc/s6665/)；5、存储容量：256GB6、电池容量：聚合物锂电池；7、质保年限：3年 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 多媒体电教中控系统 |  | 8路独立可编程红外发射接口，可远程控制红外遥控设备；-- 4路I/O接口，可实现远程电脑开关控制、电脑开关检测、连接电锁检测、布防报警等；-- 内置1路6.5话筒输入带卡拉OK混响功能、1路卡龙头鹅颈麦克风输入,恒流源麦克风供电电路，保证不同麦克风能兼容；-- 1路RS-232控制接口，独立可编程，可控投影机；-- 1路面板控制接口，可以接KONZESYS任意面板；-- 1路DC12V电源接口，可接电控锁；-- 1路DC12V报警布防输出，可接报警器；-- 内置投影机灯泡检测延时电路，实现电动屏幕联动和保护投影机；-- 内置2x1音频切换，2x1视频矩阵带2路环路输出；-- 内置3x2 VGA接口带400MHz长线驱动器；-- 1路电动幕升降电源、1路投影机电源；-- 升级方便，可扩展为：网络控制、校园一卡通、设备电源管理、课程表管理、远程协助、防盗监控报警；-- 控制软件有计算机软件著作版权，全面支持XP／VISTA/Windows 7操作系统-- 可以导入导出设备红外码，方便保存和批量安装-- 内置多种投影机RS-232控制代码 | 套 | 8 |  |  |
| 8 | 教师机中控电脑工作站 |  | HP Linux Installer Kit 1、CPU：Intel Xeon E5-1620v3 3.5 10M 2133 4C CPU 2、内存：16GB DDR4-2133 (4x4GB) RegRAM 3、显卡：NVIDIA Quadro K620 2GB 1st GFX Spl 4、硬盘：1TB 7200 RPM SATA 1st HDD 。5、质保年限： 3年部件，3年人工，下一工作日现场服务 | 台 | 8 |  |  |
| 9 | 显示器 |  | 1、面板尺寸：32英寸 宽屏2、屏幕比例：16:93、响应时间：4ms4、点距：0.277mm5、色数：10.74亿6、亮度：300cd/m27、对比度：50,000,000：18、可视角度：178度（水平）/178度（垂直），C/R>109、内置音箱：内置立体声喇叭10、HDCP功能：支持11、LED背光：是 | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 多功能移动工作站 | 苹果MacBook | 1、CPU：imac 3.2GHz四核 Intel Core i5 处理器Turbo Boost 高达 3.6GHz2、硬盘：1TB 存储容量3、内存：8GB (2 个 4GB) 内存，可选配高达 32GB4、显卡：AMD Radeon R9 M380 图形处理器，配备 2GB 显存5、屏幕尺寸：13.3英寸6、保修年限：3年保修 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 功放（红外单频接收功率放大器）  | 松下WX-LAK12/CH | 1、红外传感输入：75Ω F型连接器2、红外接收频率：2.3Mhz3、频率响应：100Hz～10KHz4、电源：DC 24V（使用附件的适配器）5、额定输出功率20W6、二路音频输出7、音量输出调节★8、啸叫抑制开关（啸叫抑制启动指示灯） | 套 | 8 |  |  |
| 12 | 音响 | 松 下WS-KB60/CH | 1、扬声器类型:全频反射式2、输入阻抗:8Ω3、额定功率:60W（RMS\*1）4、声压电平:87dB（1W，1m）5、频率响应:120Hz～16kHz6、输入端子:推入式导线端子7、扬声器:12cm圆锥形扬声器单元8、扬声器类型:全频反射式9、重量:2.4kg10、表面加工:外壳：树脂成型品，白色 | 套 | 8 |  |  |
| 13 | 无线话筒 | 松下WX-LT350/CH　 | 水滴型无线话筒1、 水晶控制PLL锁相环路，单一指向性驻极体电容式（ECM）话筒2、集话筒和红外发射装置于一体的水滴型话筒3、 红外线波长：850nm4、 红外发射频率：2.3Mhz或其他可选3个5、 频率响应：100Hz～10KHz6、 静音功能和静音提示灯7、 充电或更换电池警示灯8、 1个外接话筒插口，1个外接音频插口，1个充电插口9、 1节碱性干电池可连续使用6小时，1节可充电电池的使用时间视充电电池的容量而定10、重量≤55克11、 佩带方式：颈挂（长度可自由调节）或别夹 | 套 | 8 |  |  |
| 松下WX-LS100/CH | 红外传感器1、电源：DC 22V（由WX-LRK10/CH提供） 2、消耗电流：20mA 3、红外线波长：850nm 4、传感器输出：75Ω F型连接器 5、红外接收频率：2.3Mhz 6、覆盖水平360° 7、接收半径为10m（光轴可视直线距离） 8、可使用红外传感混合器来增加传感器的数量  |
| 14 | 多功能移动中型工作站 | 苹果MacBook Pro | 1、CPU：mac book pro 2.5GHz 四核 Intel Core i7 处理器，Turbo Boost 高达 3.7GHz2、硬盘：1TB 存储容量3、内存：16GB 1600MHz 内存4、显卡： Intel Iris Pro Graphics 图形处理器AMD Radeon R9 M370X，配备 2GB GDDR5 显存5、屏幕尺寸：15.4英寸6、Force Touch 触控板7、保修年限：3年保修 | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 多功能投影仪移动推车带柜三层拉出投影机升降架推车打印机工作台 |  | 高度可调3件可调高/可拆装拉出板产品颜色:黑4寸制动轮产品自重:35KG体积：0.26立方产品特点：1、万向自锁脚轮、推动无声2、易拆装、安装方便3、高度可调节4、配投影机防滑胶垫 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |

**备注：**要求包括现场安装与调试，要保证运行良好，以及有三年的售后服务与维护。

**二、报价文件格式**

**格式一 投标承诺书**

致：东莞理工学院城市学院

（一）根据贵方为 的采购邀请，现提交下列文件正本\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_份和副本 份：

1. 投标承诺书；
2. 商务技术条款偏离表；
3. 报价总表；
4. 设备清单及详细报价（需列明品牌、产地、型号、配置、单价、合计等）；
5. 货物详细设计方案及交货期；
6. 付款方式；
7. 售后服务措施及承诺；
8. 从业人员及技术状况；
9. 资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、经营业绩等；
10. 其它优惠条件或需说明的其他内容。

（二）报价¥ 元，大写（人民币） 。

（三）我方将按采购邀请函的规定履行合同责任和义务。

（四）递交谈判文件后我方不撤回谈判文件。

（五）与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 开户行：

电话： 帐户名称：

传真： 帐号：

电子函件：

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

（公章）

日期：

**格式二 商务技术条款偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标文件内容** | **招标文件条款** | **投标文件条款** | **偏离情况** | **备注** |
| **资格条件** |  |  |  |  |
| **交货日期** |  |  |  |  |
| **付款方式** |  |  |  |  |
| **用户需求** |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照此表格，逐条如实对照填写；若无明确填写偏离情况、填写不实或与其所提供的其它商务资料不符等将可能导致废标。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日 期：

**格式三 报价总表**

 报价单位：元人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价 | 其 中 | 交货期 |
| 设 备购置费 | 安装调试费 | 售后服务及培训费 | 税费 | 其它费用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价￥ 大写： |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日 期：

**格式四 报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 原产地/制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

注：1、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日 期：

**格式五 售后服务措施和承诺**

供应商名称（公章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 安装调试售后技术维护服务 |  |
|  |
| 交货期 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

日期： 年 月 日

**格式六 从业人员及其技术资格一览表**

供应商名称（公章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名  | 职 位  | 持何种资格文件  |  发证日期及部门 |  从事本工作时间 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日 期：

**格式七 其它资格证明材料**

其它资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、经营业绩等；其它优惠条件或需说明的其他内容。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日 期：

**三、合同样式**

合同编号：

甲方： 乙方：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

邮编：　　　　　　　　　　　 邮编：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及XXXX代理有限公司（采购编号：号）的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列软件，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

**一、合同项目**

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

**二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 |  |  |  |

**三、价格**

1、合同总价：

（人民币）大写出 （¥ ）。

其中：货物总价：

（人民币）大写出 （¥ ）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

**四、货物产地及标准**

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

**五、交货**

1、合同签订后 天内交货，并负责设备的安装调试并交付使用。

2、交货地点： 东莞理工学院城市学院 （用户指定地点）

**六、包装**

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

**七、索赔**

安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决。

乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

由乙方收回该货物的全套设备，所发生的费用由甲方在乙方履约保证金中扣除。

**八、付款**

货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，招标人凭全额增值税（专用）发票在15个工作日内向中标供应商支付合同总价的95%，余款待三年质保期满再支付。

**九、其他服务**

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向建设方提供密码。

**十、合同的转让和分包**

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

**十一、安装与调试**

乙方必须在交货的同时，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

**十二、验收方式及质保期、售后服务要求**

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对系统提供 三 年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

**十三、违约责任**

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额1‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

4、甲方逾期付款，则每日按合同总额1‰向对方偿付违约金。

**十四、争议的解决**

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

**十五、知识产权**

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

**十六、税费**

1、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

**十七、合同工期**

开工日期：

竣工日期：

**十八、合同生效**

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

**十九、其它**

 1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

 2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式 陆份，具有同等法律效力。甲方执肆 份,乙方执贰 份。

本合同合计 页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件(合同编号)

备注： 1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

* 1. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表(签字)： 法定代表(签字)：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

签约时间： 签约时间：