**东莞理工学院城市学院**

**招**

**标**

**文**

**件**

**项目编号：DGUT-CY-2017031004**

**项目名称：商科实训基地多媒体设备采购**

**东莞理工学院城市学院**

**二Ｏ一七年三月**

**目录**

[采购公告 3](#_Toc245714876)

[采购邀请函 4-6](#_Toc245714877)

[附件： 7-19](#_Toc245714878)

**采购公告**

经批准，现就东莞理工学院城市学院**商科实训基地多媒体设备**采购项目（采购编号DGUT-CY-2017031004）进行公开招标，欢迎欢迎具有相关经营范围资质和能力的国内供应商参加本次采购。

1. 索取采购文件时间：2017年3月20日至3月27日（节假日除外），上午9：00至11：30，下午3：00至5：00。
2. 索取文件地点：东莞理工学院城市学院行政楼 315房。
3. 索取文件时应提供以下资料：

（一）投标人的条件：

1、在中华人民共和国境内注册并具有相关项目内容的经营范围。

2、投标人参加政府采购活动近三年没有违法记录，并遵守政府采购法律、法规。

(二) 提供资料

1、营业执照副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

2、税务登记证副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

3、有效授权委托书原件。

4、代表人身份证复印件及授权人身份证复印件。

5、提供软件开发单位或代理单位资格文件。

四、接受投标文件及标投时间、地点

* 1. 接受投标文件时间：2017年4月6日12：00分之前；地点：东莞理工学院城市学院315房；
  2. 计划开标时间：另行通知；
  3. 地点：东莞理工学院城市学院315房。

五、联系电话：0769-23382660 23382668联系人：陈老师 谢老师

特此公告

东莞理工学院城市学院

2017年3月20日

# 采购邀请函

各有关供应商：

经批准，现就东莞理工学院城市学院**商科实训基地多媒体设备**采购项目（采购编号DGUT-CY-2017031004）进行公开招标，欢迎欢迎具有相关经营范围资质和能力的国内供应商参加本次采购。

一、采购货物及要求详细见用户需求。

1. 报名时间：2017年3月20日至3月27日（节假日除外）。报名地点：东莞理工学院城市学院行政楼315室。
2. 索取文件时应提供以下资料：

（一）投标人的条件：

1、在中华人民共和国境内注册并具有相关项目内容的经营范围。

2、投标人参加政府采购活动近三年没有违法记录，并遵守政府采购法律、法规。

(二) 提供资料

1、营业执照副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

2、税务登记证副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

3、有效授权委托书原件。

4、代表人身份证复印件及授权人身份证复印件。

四、接受投标文件及标投时间、地点

* 1. 接受投标文件时间：2017年4月6日12：00分之前；地点：东莞理工学院城市学院行政楼315室；
  2. 开标时间：另行通知；
  3. 地点：东莞理工学院城市学院行政楼315室。

五、联系电话：0769-23382660 23382668联系人：陈老师 谢老师

六、注意事项

1. **本次采购，供应商进行一次性报价。**
2. 签定合同后，成交供应商必须按照招标人的正式通知于**20日**内进行交货。
3. 货物要求
   1. 所有货物均需上门交货、安装、施工、调试，含一切必需辅材。均需提供包修、包退、包换等售后服务。
   2. 所有货物都必须全新、原装。符合国家质量检测标准或具有国家出口商品检测合格证明。
   3. 每件货物包装箱内附一份详细清单及质量合格证。
4. 报价要求
   1. 报价应包括：
      1. 设备材料购置费（含一切必需辅材）；
      2. 安装、施工、调试、运输费；
      3. 售后服务费。
      4. 供货时间。
   2. 以上报价为交钥匙价，含一切税费，以人民币为报价和结算货币。确定成交供应商后，成交供应商不得以任何理由追加材料和辅材等费用。
   3. 开出的所有票据（**增值税专用发票**）应与成交供应商的名称一致。
   4. 若报价合计与明细不符，以合计为准，小写与大写存在差异，以大写为准。（如供应商不接受此规定，视为放弃本次谈判）。
5. 投标保证金
6. 投标人在正式提交投标文件之前，须向招标人以银行转账方式缴纳**贰万元**投标保证金。提交标书时，投标人提供缴款凭证复印件并加盖公章；逾期缴纳将视为自动放弃该项目的投标。不中标者待开标后一次性无息退还，中标者投标保证金将转为履约保证金待项目验收合格后随合同款项一同无息支付。
7. 投标保证金收款帐户资料如下：

收款人名称：东莞理工学院城市学院。

开户银行名称：东莞银行松山湖支行。

开户银行帐号：520000115000698

七、投标文件

1. 供应商应提供以下投标文件正本一份和副本一份。正、副本内容完全一致，一旦正本与副本有差异，以正本为准。一份正本与一份副本必须密封包装，缺少份数的报价文件无效。
2. 投标文件包括以下内容：
   * 1. 投标承诺书；
     2. 报价总表（只报总价，不报品目详细价）；
     3. 货物交货期及安装；
     4. 售后服务措施及承诺；
     5. 从业人员及技术人员状况；
     6. 资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、软件开发单位或代理单位资格文件、经营业绩等；
     7. 其它优惠条件或需说明的其他内容。
3. 投标文件必须是书面打印并装订成册，并保证不会出现掉页漏页现象，正本每页必须盖有法定代表人或委托代理人签字和法人单位公章，副本盖骑缝章，否则一切不良后果由供应商负责。电报、电话、传真、电子文档形式的投标文件概不接受。投标文件必须在规定的时间前送至东莞理工学院城市学院行政楼315室签收，迟到者拒收。

八、评标

（一）本次招标，在满足技术参数前提下采用最低报价法评标。

（二）确定成交供应商后三个工作日内由东莞理工学院城市学院采购中心发出《中标通知书》。

九、合同的签订和履行

（一）成交供应商不得将成交项目转让他人，也不得将成交项目肢解后转让他人。

（二）收到成交通知书后，成交供应商与使用方按通知要求签订合同。合同签订的依据为谈判文件、报价文件、谈判记录及补充说明等。

1. 合同签订后，供需双方应严格按合同履行。由使用方验收。

**十：付款方式**

**货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，十五个工作日内凭全额增值税专用发票向中标供应商支付合同总价的95%，余款待三年质保期满让后再支付。**

# 附件：

1. 用户需求书
2. 投标文件格式

1、投标承诺书

2、商务技术条款偏离表

3、报价总表

4、货物明细表

5、售后服务措施和承诺

6、从业人员及其技术资格一览表

7、其它资格证明材料

三、合同格式（供参考）

1. **用户需求书**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 显示器 | 1. 显示器尺寸：≥19.5寸， 2. 显示比例：16:9， 3. 显示器分辨率：≥1280×720， 4. 接口类型：DVI VGA， 5. 提供三年及以上售后服务。 | 台 | 238 |
| 2 | 一级交换机（核心） | 交换机类型：千兆网管交换机  传输速率：1000 兆以上  接口数量：24个，支持静态路由和RIP，提供20端口千兆电接口+4端口千兆COMBO口+4端口万兆光口  作用：链接二级交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 二级交换机（普通） | 交换机类型：以太网交换机  传输速率：10/100/1000 兆  接口数量：48个千兆电口+4个千兆光口  作用：每两组企业的PC端连接一个交换机 | 台 | 7 |
| 4 | 针式打印机 | 黑白可打印3联单据  针数：24针；一个标准的双向8比特并行接口（支持带 IEEE-1284轻咬模式） 一个USB2.0（全速）接口 | 台 | 1 |
| 5 | 机柜 | 网络机柜42U; 1、19EIA标准机柜；2、置顶式散热排气风扇；  3、钢质拆装式侧门；4、带锁钢化玻璃前门；5、六输出万能电源插座；  6、线缆束线槽；7、底座活动机架轮；8、M6钢螺栓 | 台 | 1 |
| 交换机柜12U, 1、19EIA标准机柜；2、置顶式散热排气风扇；  3、钢质拆装式侧门；4、带锁钢化玻璃前门；5、六输出万能电源插座；  6、线缆束线槽；7、底座活动机架轮；8、M6钢螺栓 | 台 | 3 |
| 6 | 电视机 | ≥65寸彩色电视机，  特色分类：[LED电视](http://product.pconline.com.cn/so/s39722/),[智能电视](http://product.pconline.com.cn/so/s56054/)，[互联网电视](http://product.pconline.com.cn/so/s53623/),[4K电视](http://product.pconline.com.cn/so/s64539/)，  屏幕比例：16：9  输入端口：[HDMI接口](http://product.pconline.com.cn/so/s25690/)，AV接口，USB接口，网络接口；无线WIFI, | 台 | 1 |
| 7 | 叫号机 | 规格：≥17寸；测量范围/分辨率：1024\*768；  长度/外形尺寸：高1440mm×宽615mm×厚400mm；  电源电压：220V; 网络接口：有网线接口; 通讯类型：无线 | 台 | 1 |
| 8 | 教师电教桌 | 1.材质：1.5mm厚优质冷轧钢板加工制作。  2.规格：讲台长1100mm，宽700mm，台面高900mm。  3.显示器的结构：液晶显示器0-70度手动无级自由翻转调节，显示器玻璃为汽车钢化玻璃。  4.所有的门锁采用一匙多锁设计（通锁），配一张背蓝网椅子 | 套 | 6 |
| 9 | 无线AP | 300个接入点建议使用胖AP模式组建无线网络，AP使用POE模块供电，可采用华为AP6010DN-AGN型号的无线AP,理论每个AP可支持64个无线接入，实际使用控制在30接入点左右，根据本项目实际情况，使用10个AP设备可满足网络覆盖要求。（可选项） | 台 | 10 |
| 10 | 打印、复印、扫描一体机 | 自动（标配）  打印速度1:黑白（正常模式，A4）：高达38页/分钟；黑白（正常模式，letter）：高达40页/分钟；双面（A4）：高达30面/分钟；双面 (letter)：高达32面/分钟  首页打印输出时间2:黑白（A4，就绪模式下）：仅5.6秒；仅13.2秒（100伏）；黑白（A4，睡眠模式）：仅需8.0秒  激光打印  打印分辨率:黑白：600 x 600dpi，增强分辨率高达4800 x 600dpi；黑白：高达1200 x 1200 dpi  打印分辨率技术FastRes 1200, ProRes 1200, 600 dpi  硒鼓数量：1（黑白）  教师工作室1台，公共服务中心1台 | 台 | 2 |
| 11 | 无线麦克风 | 产品类型：无线双话筒；灵敏度：>105dB A+；频率范围：80-15000Hz；  **发射器**：频率范围：740-790MHz；调制方式：宽带FM；可调范围：50MHz 信道数量：200；信道间隔：250KHz；频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：100dB；最大频偏：±45KHz；  **接收器**：接收机方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频：110MHz；  第二中频：10.7MHz；无线接口：TNC/50Ω；灵敏度：12dBμV（80dBS/N） 灵敏度调节范围：12-32dBμV；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10dBV 输出功率：高功率10mW；低功率3mW；杂散抑制：-60dB；供电：两节AA电池；使用时间：10mW时大于10个小时，3mW时大于15小时 | 个 | 6 |
| 12 | 固定麦克风 | 产品类型：[有线](http://detail.zol.com.cn/maikefeng/p13205/)；指向特征：单指向；收音头：电容式；  灵敏度：-38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)；频率范围：50-16000Hz；  产品声道：立体声；产品阻抗：200欧姆； | 个 | 7 |
| 13 | 功放 | 1.机器自带3路话筒输入插口，3路话筒的音量可单独可调。Mic1-2为普通话筒和界面话筒输入插口，Mic3为外接无线话筒主机信号插口。 2.机器自带3路线路信号输入，方便同时连接不同的3种音源设备；1路线路输出，可另接扩展功放或录音等设备。 3.前面板分别设有话筒和线路总音量控制电位器，可对话筒和线路输入的总音量进行独立有效的控制。 4.频率响应：20Hz-20KHz。 5.失真度：＜0.1%（1KHz，1/3功率输出）。 6.信噪比：≥90dB。 7.输出功率：2×150W/8Ω。 8.高低音调控制： 高音：10KHz，0－-14dB。低音：100Hz，0－-14dB。 9.噪声电平： 1）线路输出：≤1mV。　2）功放输出：≤30mV。 10.保护功能：交流保护；直流输出、过载、过流、负载短路保护。 生产企业通过ISO9001：2008国际质量管理体系认证。通过ISO14001:2004 环境管理体系认证；声频工程企业二级资质证书。 产品具有国家3C认证，产品获得两届中国教育技术协会颁发的《全国电教产品十佳品牌》证书 | 台 | 6 |
| 14 | 音箱 | 1.类型：2分频，3单元；  2.构成：8寸低音+3寸高音X2；  3.阻抗：8Ω；  4.输出功率：200W；  5.频响：20Hz-20KHz；  6.单8寸两分频,75芯高音单元130磁； 桦木箱体,频率响应：50HZ-18KHZ，灵敏度：98dB，最大声压级：130dB  7、黑色镭射喷漆表面处理，强劲有力的低音单元，声音清脆爽朗。  生产企业通过ISO9001：2008国际质量管理体系认证。通过ISO14001:2004 环境管理体系认证；声频工程企业二级资质证书。 产品具有国家3C认证，产品获得两届中国教育技术协会颁发的《全国电教产品十佳品牌》证书 | 对 | 10 |
| 15 | 多媒体中控 | 4 路视、音频输入  2 路视频输出  2 路音频输出，32级数码调音功能  3 路高带宽VGA切换模块  内置投影机电源口、电动屏幕升降控制口 | 台 | 6 |
| 16 | 投影机 | 投影机，支持高分辨率；  标称亮度(ISO流明)：≥3300 ANSI  灯泡寿命≥5000小时（正常模式≥5000小时），灯泡功率220W  标准分辨率：1080P(1920\*1080)；梯形校正范围：±30°  兼容分辨率：支持至1920x1200； 对比度：≥10000：1  配件：25米以上VGA数据线一条，配2米以上的投影机吊架（配万能架）；  质保期：3年免费保修。 | 台 | 10 |
| 17 | 投影幕 | 1、120寸电动幕比例4：3；160度射角，  铝合金外壳，幕面增益2. 8倍，视角大于40度  2、可选配手动控制，无线遥控装置，操作灵活。  3、 要求提供国家教育部教学仪器研究所教学仪器设备产品质量检测报告及出厂证明 | 张 | 10 |
| 18 | 硬盘录像机NVR | 基本参数 ：产品类型网络硬盘录像机。  视频参数 ：视频分辨率1024×768；视频制式HDMI/VGA。  录像管理 ：录像方式手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像；录像回放即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放；备份方式常规备份、事件备份。  I/O接口 ：视频输入32路；视频输出1路；音频输入1路；音频输出1路。  其它接口2个USB 2.0；1个USB 3.0  其它参数  语音对讲1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）  网络协议IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等  其它参数支持200M网络接入带宽；支持最大500M像素接入；支持4SATA；支持2个1000M网口；支持8/16/16路同步回放。  电力规格 ：电源电压AC 220V；电源功率≤20W  外观参数 ：外形尺寸445×390×70mm ；产品重量≤4kg  环境参数 ：环境温度-10-55℃；环境湿度10％-90％ | 套 | 1 |
| 19 | 监控硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M 7200转SATA3 | 块 | 3 |
| 20 | 监控屏 | 颜色分类: 黑色 屏幕尺寸:42英寸  面板类型: TN 接口类型: HDMI VGA  分辨率: 1366x768 液晶屏种类: 完美屏  屏幕比例: 16:9 屏幕类型: LED  是否自带音箱: 是 适用场景: 媒体娱乐 | 台 | 1 |
| 21 | 带拾音功能摄像枪 | 产品名称：彩色[网络摄像机](http://detail.zol.com.cn/camera_equipment/s1908/)；  基本参数：1/2.8英寸，200万像素，镜头：4mm(85°)、6mm(52°)、8mm(40°)、12mm(24.6°)、16mm(19.2°)、25mm(12.4°)可选，  产品功能：[日夜转换](http://detail.zol.com.cn/camera_equipment/s1913/)，[宽动态](http://detail.zol.com.cn/camera_equipment/s1914/)；  压缩格式：视频压缩：H.264/M-JPEG ；音频压缩：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2。  视频分辨率：1920×1080；  网络接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，  网络协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,  PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour，  安装方式：吊装/壁装（室内外均可）含安装支架，安装材料和人工费。 | 支 | 14 |
| 22 | LED显示屏 | 公共服务区LED显示屏幕9个（显示服务信息及叫号信息）单行显示不少于8字。挂屏尺寸：长1000mm×高160mm×厚40mm。220V独立供电。通信：无线通信 | 套 | 1 |
| 23 | 合计 |  |  |  |

**备注：**

**所投产品必须和招标编号为DGUT-CY-2017031001的云桌央设备参数相兼容且正常运行**

**二、报价文件格式**

**格式一投标承诺书**

致：东莞理工学院城市学院

（一）根据贵方为的采购邀请，现提交下列文件正本\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_份和副本份：

1. 投标承诺书；
2. 商务技术条款偏离表；
3. 报价总表；
4. 设备清单及详细报价（需列明品牌、产地、型号、配置、单价、合计等）；
5. 货物详细设计方案及交货期；
6. 付款方式；
7. 售后服务措施及承诺；
8. 从业人员及技术状况；
9. 资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、经营业绩等；

10、其它优惠条件或需说明的其他内容。

（二）报价¥元，大写（人民币）。

（三）我方将按采购邀请函的规定履行合同责任和义务。

（四）递交谈判文件后我方不撤回谈判文件。

（五）与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：开户行：

电话：帐户名称：

传真：帐号：

电子函件：

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

（公章）

日期：

**格式二商务技术条款偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标文件内容** | **招标文件条款** | **投标文件条款** | **偏离情况** | **备注** |
| **资格条件** |  |  |  |  |
| **交货日期** |  |  |  |  |
| **付款方式** |  |  |  |  |
| **用户需求** |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照此表格，逐条如实对照填写；若无明确填写偏离情况、填写不实或与其所提供的其它商务资料不符等将可能导致废标。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日期：

**格式三报价总表**

报价单位：元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价 | 其中 | | | | | 交货期 |
| 设备  购置费 | 安装调试费 | 售后服务及培训费 | 税费 | 其它费用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价￥大写： | | | | | | | |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日期：

**格式四报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 原产地/  制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | | | | | |  | |

注：1、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日期：

**格式五售后服务措施和承诺**

供应商名称（公章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 安  装  调  试  售  后  技  术  维  护  服  务 |  |
|  |
| 交  货  期 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

日期：年月日

**格式六从业人员及其技术资格一览表**

供应商名称（公章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种资格文件 | 发证日期及部门 | 从事本工作时间 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日期：

**格式七其它资格证明材料**

其它资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、经营业绩等；其它优惠条件或需说明的其他内容。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日期：

**三、合同样式**

合同编号：

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

邮编：　　　　　　　　　　　邮编：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及XXXX代理有限公司（采购编号：号）的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列软件，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

**一、合同项目**

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

**二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 | | | | | |  |  |  |

**三、价格**

1、合同总价：

（人民币）大写出（¥）。

其中：货物总价：

（人民币）大写出（¥）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

**四、货物产地及标准**

1、货物为（填写制造商名称）全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

**五、交货**

1、合同签订后**20**天内交货，并负责设备的安装调试并交付使用。

2、交货地点：东莞理工学院城市学院（用户指定地点）

**六、包装**

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

**七、索赔**

安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决。

乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

由乙方收回该货物的全套设备，所发生的费用由甲方在乙方履约保证金中扣除。

**八、付款**

货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，凭全额增值税专用发票在15个工作日内向中标供应商支付合同总价的95%，余款待三年质保期满再支付。

**九、其他服务**

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向建设方提供密码。

**十、合同的转让和分包**

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

**十一、安装与调试**

乙方必须在交货的同时，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

**十二、验收方式及质保期、售后服务要求**

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对系统提供年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

**十三、违约责任**

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方逾期付款，则每日按未付款金额的1‰向对方偿付违约金。

**十四、争议的解决**

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

**十五、知识产权**

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

**十六、税费**

1、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

**十七、合同工期**

开工日期：

竣工日期：

**十八、合同生效**

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

**十九、其它**

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方执肆份,乙方执贰份。

本合同合计页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件(合同编号)

备注： 1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

* 1. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表(签字)：法定代表(签字)：

地址：地址：

电话：电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号：账号：

签约时间：签约时间：